YL-100DB(S)series

사용자 메뉴얼

자동 천공 제본기 “YL-100DB(S)"를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하기 전에  본 설명서를 읽고 난 후 정확한 조작요령으로 사용하시기 바랍니다.

목     차

1. 각 부분의 명칭 및 표시램프(YL-100DBS)

2. 각 부분의 명칭 및 표시램프(YL-100DB)

3. 조작 순서

4.제본작동 방법(전자동: 천공+제본)

5.천공작동 방법 (전자동:천공)

6.철심보충

7.드릴교환

8.고장 및 해결

9.주의사항

10.소모품

주의

1.AC전원 코드를 제품에 연결하기 전에 제품 옆에 표시된

AC정격 전압이 전원의 입력 전압과 일치 하는지 확인하여

주십시오. (220V)

2.화재의 위험이나 전기적인 충격을 방지하기 위해서 제품을

비가 오거나 습기가 많은 곳에 보관 하지 마십시오.

1. 각 부분의 명칭 및 표시 램프(YL-100DBS)

후면 카버

전면 카버

철심 보충 카버

(측면 뒷카바)

제본부

안전 스위치

용지 두께 최하 하한선

원고대 (용지 받침대)

작동 판넬

안전스위치 램프

핀보충램프

조작 판넬

용지 풀림 레버

전원 스위치

천공 및 제본 선택 스위치

제본 및 강력제본 선택 스위치

시작 스위치

수동 조작 스위치

(상황 표시 램프)

상황 표시 램프

자동 및 수동선택 스위치

드릴날 교체 스위치

2. 각 부분의 명칭 및 표시 램프(YL-100DB)

철심 보충 카버

(측면 뒷카바)

후면 카버

작동 판넬

제본부

원고대 (용지 받침대)

용지 두께 최하 하한선

용지 풀림 레버

전면 카버

수동 조작 스위치

(상황 표시 램프)

시작 스위치

천공 및 제본 선택 스위치

자동 및 수동선택 스위치

조작 판넬

상황 표시 램프

전원 스위치

3.조작순서

1.전원 플러그를 꽂는다.

*주의

-전기의 볼트(220V)를 꼭 확인하고 플러그를 꽂는다.

-주위에 물기가 있는지 안전한 장소인지 확인 한다.

2.전원 플러그를 꽂은 다음

1.전원 스위치를 켠다

2.조작 판넬의 ‘자동 및 수동선택 스위치’를 자동으로 맞춘다.

3.조작 판넬의 ‘천공 및 제본선택 스위치’를 원하는 위치로 맞춘다.

4.제본 및 천공하실 서류를 원고대에 정렬 후 ‘시작 스위치’버튼을 눌러준다.

5.모든 동작 완료 후 용지 풀림 레버를 눌러 서류를 빼내 준다.

[조작순서]

-전원을 켜면 부저 소리가 들리므로 ‘시작 스위치’를 눌러 시작 램프가 점등하게 합니다.

-철심이 없을 경우 핀보충 램프가 점등하며 경고음 소리가 계속 발생 하므로 철심 보충을     하시기 바랍니다.

3.‘자동수동선택 스위치’가 자동으로 되어 있는지 확인 하십시오.

4.천공(구멍 뚫는 것)만 할 것인지 제본까지 할 것인지 정한 다음    ‘천공 및 제본선택 스위치’가 제대로 되어 있는지 확인 합니다.

5.‘시작 스위치’를 눌러 작동 시킵니다.

*주의

-드릴 상•하 운동을 할 때 손을 넣거나 서류 빼지 마십시오.

-원고대의 누름판이 서류를 누를 때까지 손으로 잡고 계십시오.

-원고대가 좌․우로 이동 시 간섭 되지 않게 물건을 주의에 두지 마십시오.

4.제본 작동 방법(전자동 : 천공+제본)

1.‘천공 및 제본선택 스위치’를 제본위치로 조절해 주십시오.

2.철하는 서류(전표)는 깨끗하게

(그림1)

가지런히 해 주십시오. (그림1.참조)

천공 제본 될 위치

3.아래와 같이 가지런히 정돈되면

흐트러지지 않게 하기 위하여

묶음용지나 고무밴드로 가볍게

묶어 주십시오.

4.정돈된 서류(전표)를 원고대 뒷면에 밀착시켜 바르게 올려 주십시오.  (그림2.참조)

문서를 뒷면으로 완전히 밀착 시키면 안전스위치 램프가 점등 됩니다, (YL-100DBS)

(그림2)

5.*안전 스위치 램프가 점등되어 있으면 ‘시작스위치’를 눌러주십시오.

(YL-100DBS)

*‘시작스위치’를 눌러주십시오.(YL-100DB)

➜"자동 및 수동선택 스위치‘가 자동으로 되어 있는지 확인 하세요.

6.기계의 전 과정이 끝나고 원고대가 제자리로 돌아오면  ‘용지풀림레바’를 아래로 힘껏 눌러서 서류(전표)를 꺼내어 주십시오.   (그림3.참조)

용지 풀림 레버

(그림3)

5.천공 작동 방법(전자동 : 천공)

1.‘천공 및 제본선택 스위치’를 ‘천공‘위치로 조절해 주십시오.

2.정돈된 서류(전표)를 원고대의 뒷면에 밀착시켜 바르게  올려

주십시오.(그림2.참조)

3.*'안전스위치'램프가 점등 되어 있으면 ‘시작스위치‘를 눌러주십시오.     (YL-100DBS)

*'시작스위치‘를 눌러 주십시오.(YL-100DB)

-이때 원고대 받침대는 좌•우 이동이 없습니다.

-판넬판넬의 램프가 시작 램프로 되돌아 갑니다.

[조작 순서]

1.제본 맟 천공 스위치를 천공으로 변환한다

↓

2.원고대에 서류(전표)를 삽입한다

↓

3.시작 스위치를 눌러 준다

↓

4.용지 풀림 레버를 아래쪽으로 눌러준다

↓

5. 서류를 빼낸다

*부탁의 말씀: 구멍 뚫는 작업이 모두 끝나면, ‘천공 및 제본선택                    스위치'를 제본에   다시 놓아 주십시오.

6.철심 보충

1.조작판넬의 핀 보충 램프가 점등 된 후에, 새로운 철심을 넣어        주십시오.(핀보충 램프가 점등 된 후에는 기계가 작동하지 않습니다)

2.뒷면 커버 좌측으로 보면 철심 보충 카버 있습니다.

커버를 열어 주십시오.(그림4.참조)

고정핀

고정핀에 걸린 모양

철심 슬라이드 가이드

철심

(1)

(2)

핀 레일

1)철심 슬라이드 가이드를 화살표(1)방향으로 빼내고 약간 들어 올려

고정핀에 걸어 놓는다.

2)새로운 철심을 핀 레일에 끼워 놓는다.

3)철심 슬라이드 가이드를 철심의 뒤에서 밀려나와 가도록 화살표(2)방향으    로 장전한다.

-주의 : 철심이 1~3개 정도 남아서 새로운 철심을 보충 할 때는 잔여분의      철심이 들어가지 않게 장전하시기 바랍니다.

7.드릴 교환

※교환 시기

⇨천공 시 드릴이 부러졌거나 마모 되어 전표나 서류가 안 뚫어지고 타는      냄새가 나면 드릴을 교환해야 합니다.(그림5.참조)

조작 순서

YL-100DBS	YL-100DB
1.조작판넬 하단부 ‘드릴날 교체 스위치’를 눌러 줍니다. 2. 전원을 OFF 시켜줍니다. 3. 드릴을 교환 합니다. (그림5)를 참조하여 드릴을 교환 합니다. 4.전원을 ON 시켜줍니다. 5.드릴날 교체 스위치를 다시 눌러줍니다.	1.자동 및 수동 스위치를 수동으로 변환 합니다 2.수동조작을 눌러 뒤에 있는 ‘원고대이 동’에 맞추고 시작 스위치를 눌러줍니다. 3.수동조작을 눌러‘드릴하강’에 맞추고 시작 스위치를 눌러줍니다. 4.전원을 OFF 시킵니다. 5.드릴을 교환합니다. (그림5)를 참조 6. 전원을 ON합니다. 7.수동조작을 눌러 밑에 있는 ‘원고대이 동’을 맞추고 시작스위치를 눌러줍니다.

드릴 빼는 방법                          드릴 설치 방법

1.cap을 위로 들고 드릴   을 위로 결합 시켜 주십   시오.

2.드릴 위 홈을 잘 맞춰   서 결합 시켜 주십시오.

3.Cap이 완전히 내려와   장착 되어야 합니다.

CAP

1.cap을 위로 들고 드릴을 아래로 잡아 당깁니다.

주의: 드릴을 맨손으로  잡아 당기지 마십시오.

(그림5)

8.고장 및 해결

1.기계가 작동 중 멈추고 부저(경고음)가 발생이 발생 합니다.

표시램프	작동 중		기계 정지 부저 음 발생		표시 램프	부저 음 계속 울림 시작스위치를 눌러 멈춤
●	원고대 이동				꺼짐

예) 원고대가 왼쪽으로 이동 중에 정지 하였을 때

1) 부저 음이 멈추게 시작 스위치를 눌러 부저 음을 멈추게 해주십시오.

2) ‘자동수동선택’ 스위치를 수동으로 변환합니다.

3) ‘수동 조작’ 스위치로 원고대 이동으로 램프를 이동

4) ‘시작스위치’를 눌러 원고대 이동

※원고대가 이동하지 않을 때는 원고대가 움직이는데 간섭이 있는지 서류가 끼워져 있지      않은지 확인하시기 바랍니다.

2.드릴이 천공 시에 멈출 때

※용지를 너무 많이 넣었는지 확인

※전압이 정확히 220V가 공급 되는지 확인

※드릴 하강 부분에 간섭이 있는지 확인

※서류나 전표가 올바르게 놓여 있는지 확인 바랍니다.

1) 부저 음이 멈추게 ‘시작스위치’를 눌러 줍니다.

2) ‘자동수동선택 스위치‘를 수동으로 변환합니다.

3) ‘수동 조작 스위치’를 눌러 드릴 상승으로 상황표시램프를 이동 시킵니다.

4) ‘시작 스위치’를 눌러 주십시오.

※위와 같이 해도 드릴이 상승하지 않을 때에는 서비스 기사에게 문의 바랍니다.

3.제본이 제대로 되지 않을 때

※철심이 훼손 되어 있지 않은지 확인

※원고대가 제 위치에 멈추어 있는지 확인

※핀하강 모드가 제대로 작동 되었는지 확인

※철심의 컷팅이 제대로 이루어 졌는지 확인 바랍니다.

1) 부저 음이 멈추게 ‘시작 스위치’를 눌러 줍니다.

2) ‘자동수동 선택 스위치‘를 수동으로 변환합니다.

3) ‘수동 조작 스위치’를 눌러 핀 상승으로 상황표시램프를 이동 시킵니다.

4) ‘시작 스위치’를 눌러 주십시오.

5) 철심을 제거 합니다.

6) ‘자동수동 선택 스위치‘를 자동으로 변환하고 ’시작 스위치를 누르면 초기 위치로           복귀하고 동작합니다.

4.시작이 되지 않을 때

*철심이 훼손 되어 있지 않은지 확인 하십시오.

9.주의 사항

1)큰 사이즈를 제본하는 경우

원고대

손으로 받칩니다

원고대로부터 종이가 밀려 나오면 이동시에 밀린 종이가 제본기에 부딪쳐 기계가 정지하게 됩니다.   (×)

원고대로부터 종이가 밀려 내려오지 않게

서류 끝 부분을 잡아 줍니다.  (○)

2)스테플러, 클립의 서류(전표)를 제본하는 경우

스테플러,클립

스테플러, 클립 등이 내용물에 끼어 있을 경우는 제본 위치를 바꾸어 주십시오.       (○)

스테플러, 클립 등의 내용물이 끼어 있을 경우에는 드릴이 휘어 지거나 부러집니다.   (×)

3)수표, 약속어음을 제본 할 때

※수표의 용지, 약속 어음의 인자된 부분등의 질긴 곳을 구멍 뚫을 때 어려움을 느낄 때가     있습니다. 매수가 많고 두터울 때는 아래의 그림과 같이 조작하여 주십시오.

※수표는 한쪽이 두텁기 때문에 반대쪽은 두텁지 않아 밀린다.

※약속 어음은 금액 인자 (책크라이터)로 중앙 부분이 두텁다.

수표 전용 페드

용지가 붙어 있기 때문에 양쪽의 밸런스가 맞지 않아 드릴이 휘거나 부러짐

(X)

용지가 붙어 있지 않은 반대편은 수표 패드를 삽입하여 밸런스를 맞추어 준다.

(O)

4)용지의 크기가 다른 서류를 제본 하는 경우

※크기가 다른 전표를 제본 할 때는 정돈을 잘하여 주십시오.

※정돈 된 전표, 서류를 기계에 세트 할 때는 드릴날이 뚫고 지나는 부분을 확인 해          주십시오.

기계 세트 위치 불량

기계 세트 위치 양호

10.소모품

1.철심

-최소주문단위: 5박스 (500개)

1통/100개 그림

50개 그림

주문 단위1박스 그림

2.드릴날

-최소주문단위: 1set (2개)

1개 그림

주문단위1SET 그림

보    증

(주)바인텍은 사용자가 재품을 구입한 날로부터 제본식천공기의 재질 및 작업상의 하자가 있을 시 아래의 보증 조건에 따라서 12개월간 보증의 조건하에 부품의 수리 및 교체를 해 드립니다.

보증에 따라 서비스를 받기 위해서는 구입자는 구입 날짜를 확인 할 수 있는 영수증 또는 기타 증빙자료를 제출 하여야 합니다.

보증 조건

정상적인 사용 및 합리적인 취급을 전제로 사용자의 메뉴얼 및 설치 지침에 따라서 제품을 사용 하였을 때에만 제품을 보증하여 줍니다.

유료 서비스

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

*소비자의 과실로 고장인 경우

-소비자가 취급 부주의 또는 함부로 개조 및 수리를 하여 고장     발생 시

-자사에서 미지정한 부품 사용으로 고장 발생시

제조사	(주)바인텍	TEL: 031) 734-2868
주소	경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,1011호
구입처		TEL :
제품명	자동천공제본기	모델명	YL-100DBS YL-100DB
구입년월일		Serial No.

-천재지변에 의한 고장 발생 시나 소모품의 수명이 다한 경

성남시 중원구 사기막골로 177,1011

TEL : 031-734-2868 FAX : 031-734-2869

E-mail : bindtec@naver.com

http://www.bindtec.kr