YL-203시리즈

사용자설명서

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

목차

1.제품 소개 및 사양

2.밴드 장착 및 부속품 확인

3.주요 명칭

4.작동 방법 및 조절 방법

5.고장 및 해결 방법

6.청소 및 유지 보수

주의

1.AC전원 코드를 제품에 연결하기 전에 제품 옆에 표시 된                  AC정격 전압이 전원의 입력 전압과 일치 하는지 확인하여                주십시오.(220V/110V)

2.제품의 상판을 열 경우 히터에서 고온이 발생하여 화상을 입을 수         있습니다.

3.화재의 위험이나 전기적인 충격을 위해서 제품을 비가 오거나             습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

4.밴드의 방향이 제대로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

1.제품 소개 및 사양

●사무실이나 협소한 공간에서도 결속 할 수 있게 디자인                   했습니다.

●고장율의 최소화

●잼 방지 장치 장착

ⅰ.적용 밴드: 밴드 폭-8,10㎜     밴드 두께-0.7㎜

ⅱ.Power supply : 110/220V  50/60Hz

ⅲ.결속력 : 7~25kgf

ⅳ.접착방식-전열판에 의한 열접착

ⅴ.결속기 종류

YL-203S

YL-203

YL-203SII

2.밴드 장착 및 부속품 확인

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

스타트투입구

1.밴드 장착

*밴드의 방향을 확인 후에 그림과 같이 릴대 뭉치에 조립하십시오.

*밴드 끝이 많이 휘어있거나, 손상이 있을 시에는 끝을 가위로 잘라 주십시오.

2.밴드 투입

*피드 스위치를 누를 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 넣어 주십시오.

*밴드가 삽입 뒤 레일을 돌아 멈출 때에 스위치를 놓아 주십시오.

투입구

릴대 카버

밴드

릴대 너트

릴대 카버

부속품

상판

YL-203 main body

릴대 뭉치

P.P 밴드

전원케이블

메뉴얼

2.1 밴드 장착 및 부속품 확인 (stand)

스타트투입구

1.밴드 장착

*밴드의 방향을 확인 후에 그림과 같이 릴대 뭉치에 조립하십시오.

*밴드 끝이 많이 휘어있거나, 손상이 있을 시에는 끝을 가위로 잘라 주십시오.

2.밴드 투입

*피드 스위치를 누를 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 넣어주십시오.

*밴드가 삽입 뒤 레일을 돌아 멈출 때에 스위치를 놓아 주십시오.

밴드

투입구

밴드 가이드

방카 카버

방카 너트

부속품

MAIN BODY

상판

메뉴얼

전원 케이블

P.P 밴드

3. 주요 명칭

상판

가이드

안전 스위치

히터 볼륨

전원 연결부

통풍구

릴대 뭉치

샤시

조작 스위치

기계 주요 명칭

CH블록(2번)

LH블록(3번)

히터 덮게

슬라이드 가이드

슬라이드

MS1

MS2

캠 모터

MS3

RH블록(1번)

공이

투입구 가이드

히터 가이드

주 모터

히터

아이들 프레임

프레임

아이들 스프링

베이스 BQ바

하이드로 베이스

피드 가이드

슬립 장치

3.1 주요 명칭 (Stand)

밴드 가이드

가이드

방카 셋

안전 스위치

히터 볼륨

샤시

조작 스위치

기계 주요 명칭

LH블록(3번)

CH블록(2번)

히터 덮게

슬라이드 가이드

슬라이드

MS1

MS2

공이

캠 모터

MS3

RH블록(1번)

투입구 가이드

히터 가이드

주 모터

히터

아이들 프레임

프레임

아이들 스프링

베이스 BQ바

하이드로 베이스

피드 가이드

슬립 장치

4.작동 방법 및 조절 방법

[GENERAL] 밴드를 장착하시고 포장물을 상판에 올려놓은 다음

밴드를 스타트 투입구에 넣으시고 누르면  결속됩니다.

1.전원 켠 다음 히터를 예열 시킨다.(약 1분정도)

2.피드 버튼을 누른 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 밀어 넣어 주세요.     메인롤러와 아이들러 롤러가 맞물려 밴드를 물고 배출합니다.

3.결속물을 가이드쪽에 붙이고 밴드를 스타트 투입구로 넣어

주세요.

4.스타트 투입구에 넣으시면 포장물을 결속하고 길이 조정한

만큼 밴드를 배출합니다.

조작 버튼

RESET 버튼

LENGTH 볼륨

피드 버튼

BACK 버튼

텐션 볼륨

전원 스위치: 전원 스위치를 켜서 히터를 1분간 예열을 시킨 후

사용 하십시오. (좌측 옆면)

LENGTH 볼륨: 결속물의 크기에 맞게 밴드의 길이를 조정                              하십시오.(오른쪽으로 돌릴수록 길게 나옵니다.)

텐션 볼륨: 이 버튼은 사용 용도에 따라 사용자가 조절 할 수

있습니다.4단계 작동(0.02, 0.04, 0.08, 0.16초)

피드 버튼: 이 버튼을 누르면 밴드가 앞으로 나옵니다.

BACK 버튼: 이 버튼을 누르면 밴드가 뒤로 갑니다.

온도 조절 방법

밴드가 잘 접착 되지 않을 때 히터 볼륨을 오른쪽으로 돌려서 적정

온도로 맞춰준다.(출력 전압:4.3~6.3V)

적정온도: 스위치 볼륨을 6~7정도에 놓으시면 됩니다.

결속력 조절 방법

기계 앞에 있는 텐션 볼륨(Tension volume)을 좌, 우로 돌려 결속력을 조절한다.

텐션 볼륨은 총 4단계로 되어 있어 그 선택한

시간만큼 더 당기게 됩니다.

(0.02초, 0.04초, 0.08초, 0.16초)

길이 조정 방법(LENGTH)

기계 앞에 있는 LENGTH 볼륨을 좌,우로 돌려 앞으로 나오는 길이를

SHORT

LONG

조정한다.

고장 및 해결 방법 참조 그림

아이들 롤러(안쪽에)

피드 가이드

하이드로베이스 파트

슬라이드 세페레이터

프레임 파트

ms1

메인 롤러

판 스프링

슬라이드 파트

ms2

ms3

나비 볼트

5.고장 및 해결 방법

상태	점검 및 시행 조치
1.대속기가 동작하지 않는다.	*전원 코드가 빠져 있지 않은가 확인하십시오.(전원이 들어 왔는지 확인 해주십시오.) *사용전압이 맞는지 확인 하십시오. *안전 스위치가 작동 되는지 확인하십시오.(상판이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.)
2.스타트가 작동하지 않는다.	*ms1 스위치가 잘 작동 하는지 확인 하십시오. *공이가 원활하게 움직이는지 확인 하십시오. *슬라이드 옆에 붙어 있는 판스프링을 점검 하십시오.
3. 밴드가 투입이 잘 되지 않는다.	*아이들 롤러 부분에 이물질이 많은지 확인 하십시오. *자사 pp밴드가 맞는지 확인 하십시오.
4.결속 시 강하게 묶이 지 않는다.	*텐션 볼륨이 soft로 되어 있는지 확인하십시오. *롤러 부분을 메칠 알코올로 세척하여 주십시오.
5.피드의 전진,후진 버 튼이 동작 하지 않는 다.	*배선이나 선이 빠져 있는지 확인 하십시오. *PCB나 버튼에 문제가 있는지 확인 하십시오.
6.Reset이 동작 하지 않는다.	*배선이나 PCB를 점검 해 주십시오. *슬라이드의 슬라이드 세퍼레이터가 블록에 물려서 못 움직 이는지 확인 하십시오.

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

6.청소 및 유지 보수

*메인 롤러 세척

나비볼트를 풀러주시고 피드 가이드를 위로 올린 다음 세척제

(메칠 알코올)를 사용하여 밴드 찌꺼기를 제거하여 주십시오.

*슬라이드 및 히터 세척

슬라이드 및 히터를 분리 한 후에 밴드 찌꺼기를 세척 하십시오.

이 때 히터가 뜨거 울 수 있으니 주의 하십시오.

*팬부분도 청소를 해 주십시오.(연기가 많이 나올 때)

주의: 기계를 수리하거나 세척 시에는 화상, 전기적 충격, 기계적 충격에 주의 하십시오.

유지 보수

*직사광선이나 비가 오는 곳은 피해 주십시오.

*환기가 안 되는 곳은 피해 주십시오.

*바닥이 수평이 안 되는 장소는 피해 주십시오.

*전원 플러그를 실내의 전용 콘센트에 접속하여 주십시오.

*전원 전압이 맞는지 확인하여 주십시오.

*주기적으로 청소를 해 주십시오.

기계에 이상이 있어 조치를 하여도 안 될 경우에는 구매점이나 본사로 다음 사항들을 연락하여 주십시오.

1.고장 상태   2.기종명   3.제조번호   4.구입 년 월 일

TEL:031) 734-2868    FAX:031) 734-2869

보     증

신스텍은 사용자가 제품을 구입한 날로부터 결속기의 재질 및 작업상의 하자가 있을시 아래의 보증조건에 따라서 12개월간 이러한 보증의 조건하에서 부품의 수리 및 교체를 해드립니다.

보증에 따른 서비스를 받기 위해서는 구입자는 구입 날짜를 확인 할 수 있는 구입 영수증 또는 기타 증빙자료를 제출하여야 합니다.

보증조건

정상적인 사용 및 합리적인 취급을 전제로 사용자의 메뉴얼 및 설치 지침에 따라서 제품을 사용 하였을 때에만 제품의 보증을 하여 줍니다.

유료 서비스

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

*소비자 과실로 고장인 경우

-소비자 취급 부주의 또는 함부로 개조 및 수리를 하여 고장 발생시

-신스텍에서 미지정한 부품 사용으로 고장 발생시

-천재지변에 의한 고장 발생 시나 소모품의 수명이 다한 경우

모델		적용밴드
구입년월일		serial no
구입처

경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,1011호

TEL : 031-734-2868 FAX : 031-734-2869

E-mail : shinstech@nate.com  http://www.shinstech.com