YL-303시리즈

사용자설명서

목차

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

1.제품 소개 및 사양

2.밴드 장착 및 부속품 확인

3.주요 명칭

4.작동 방법 및 조절 방법

5.고장 및 해결 방법

6.청소 및 유지 보수

주의

1.AC전원 코드를 제품에 연결하기 전에 제품 옆에 표시 된         AC정격 전압이 전원의 입력 전압과 일치 하는지 확인하여        주십시오.

2.제품의 상판을 열 경우 히터에서 고온이 발생하여 화상을 입을    수 있습니다.

3.화재의 위험이나 전기적인 충격을 위해서 제품을 비가 오거나     습기가 많은 곳에 보관하지 마십시오.

4.밴드의 방향이 제대로 되어 있는지 확인하시기 바랍니다.

1.제품 소개 및 사양

●사무실이나 협소한 공간에서도 결속 할 수 있게 디자인           했습니다.

●스타트 버튼이나 foot s/w를 누르면 자동 결속됩니다.

●고장율의 최소화

●잼 방지 장치 장착

●풋스위치(foot s/w)로 작동이 용이 함

ⅰ.적용 밴드: 밴드 폭: 6,8,10㎜     밴드 두께: 0.35 +_0.04㎜

ⅱ.Power supply : 110/220V   50Hz/60Hz

ⅲ.결속 속도: 19strapping/min

ⅳ.결속력:20kgf

ⅴ.접착방식-전열판에 의한 열접착

ⅵ.자동 결속기 종류

YL-303H

YL-303B

YL-303R

YL-303HII

YL-303HS

YL-303BS

2.밴드 장착 및 부속품 확인

1.밴드 장착

*밴드의 방향을 확인 후에 그림과 같이 릴대 뭉치에 조립하십시오.

*밴드 끝이 많이 휘어있거나, 손상이 있을 시에는 끝을 가위로 잘라 주십시오.

2.밴드 투입

*피드 스위치를 누른 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 넣어 주십시오.

*밴드가 삽입 뒤 레일을 돌아 멈출 때에 스위치를 놓아 주십시오.

YL-303R

투입구

릴대카버

밴드

부속품

본체

p.p 밴드

릴대뭉치

상판

풋 스위치

메뉴얼

전원케이블

1.밴드 장착

*밴드의 방향을 확인 후에 그림과 같이 릴대 뭉치에 조립하십시오.

*밴드 끝이 많이 휘어있거나, 손상이 있을 시에는 끝을 가위로 잘라 주십시오.

2.밴드 투입

*피드 스위치를 누fms 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 넣어 주십시오.

*밴드가 삽입 뒤 레일을 돌아 멈출 때에 스위치를 놓아 주십시오.

YL-303H

투입구

렌즈볼트

오각렌즈

릴대카버

밴드

부속품

상판

릴대뭉치

p.p밴드

본체

전원케이블

메뉴얼

풋 스위치

YL-303B

투입구

렌즈볼트

오각렌즈

1.밴드 장착

*밴드의 방향을 확인 후에 그림과 같이 릴대 뭉치에 조립하십시오.

*밴드 끝이 많이 휘어있거나, 손상이 있을 시에는 끝을 가위로 잘라 주십시오.

2.밴드 투입

*피드 스위치를 누른 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 넣어 주십시오.

*밴드가 삽입 뒤 레일을 돌아 멈출 때에 스위치를 놓아 주십시오.

릴대카버

밴드

부속품

상판

본체

p.p 밴드

릴대뭉치

전원케이블

메뉴얼

3.주요 명칭

YL-303H

상판

전원 스위치 연결부

안전스위치

기계 뭉치

히터 볼륨

샤시

투입구

풑 스위치 연결부

릴대 뭉치

YL-303B

상판

pushing s/w

안전스위치

기계 뭉치

투입구

히터 볼륨

*지폐나 물건을 옆으로

밀어 푸시 스위치를 누르면 자동으로 결속됩니다.

샤시

조작 스위치

조작 스위치

릴대 뭉치

기계 주요 명칭

슬라이드

피드 슬라이드

슬라이드

ms3

캠 모터

ms6

chute 가이드

감속기

슬라이드 가이드

주 모터

ms2

히터 가이드

메인 롤러

ms4

히터

ms15

ms17

밴드 보관 상자(창고)

텐션 디바이스

아이들 롤러

아이들 레버

텐션 레버

솔로노이드-1

솔로노이드-2

4.작동 방법

[GENERAL] 밴드를 장착하시고 포장물을 상판에 올려놓은 다음 start버튼을 누르면 자동으로 결속됩니다.

1.전원 켠 다음 히터를 예열 시킨다.(약 1분정도)

2.피드 버튼을 누른 상태에서 밴드를 투입구에 천천히 밀어         넣어 주세요. 밴드가 삽입되면 레일을 따라 한 바퀴 돌아         멈추면 피드 버튼을 놓아 주세요.

3.결속할 포장물을 또는 돈다발을 상판 중앙에 올려놓은 다음,      반드시 센서 부분을 가리게 놓아 주세요.(센서:옵션)

지폐나 결속물을 옆으로 밀어 푸시 스위치를 누르면 자동으로      결속 됩니다(YL-303B)

4.start 버튼을 누르면 포장물을  또는 돈다발을 결속 한 뒤 다시    밴드는 재 장착 됩니다.

조작 버튼

시작 버튼:

결속물을 묶을 때에

시작 버튼

눌러 주십시오. 밴드가

텐션 볼륨

결속물을 자동 결속한 후

리셋 버튼

밴드가 자동으로 공급 돼

피드 버튼

다음 결속을 대기 합니다

릴리즈 버튼

전원 스위치

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

텐션 볼륨: 사용자가 결속력을 조정 하는 버튼입니다.

피드 버튼: 피드 버튼을 눌러주면서 밴드 투입구를 통하여 약15㎝

정도 밴드를 삽입 하면 밴드는 자동적으로 레일을 통하여 장착되며, 장착된 상태에서 버튼을 놓아 주세요.

리셋 버튼: 기계에 문제가 발생하면 밴드를 기계 밖으로 배출 한

뒤 리셋 버튼을 눌러 주십시오. 이러면 정상 작동

위치로 돌아갑니다. (밴드가 장착된 상태에서는 버튼이 작동되지 않으니 참고 하십시오.)

릴리즈 버튼: 이 버튼은 파손된 밴드를 제거 하는데 사용됩니다. 밴드가 전진 중에 멈췄거나 밴드를 제거 하고자 할 때 눌러준 상태에서 밴드를 투입구를 통하여 빼주십시오.

전원 스위치: 전원 스위치를 켜고 히터를 1분간 예열을 시킨 후

사용 하십시오.

온도 조절 방법

밴드가 잘 접착 되지 않을 때 히터 볼륨을 오른쪽으로 돌려서 적정 온도로 맞춰준다.(출력 전압:4.3~6.3V)

적정온도: 스위치 볼륨을 6~7정도에 놓으시면 됩니다.

결속력 조절 방법

기계 앞에 있는 텐션 볼륨(Tension volume)을 좌, 우로 돌려 결속력을 조절한다.

텐션 볼륨은 그 선택한 시간만큼 더 당기게 됩                   니다.

5.고장 및 해결 방법

상태	점검 및 시행 조치
1.대속기가 동작하지 않을 때	*전원 코드가 빠져 있지 않은가 확인하십시오.(전원이 들어 왔는지 확인 해주십시오.) *사용전압이 맞는지 확인 하십시오. *안전 스위치가 작동 되는지 확인하십시오.(상판이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오.)
2.스타트가 작동하지 않는다.	*센서를 가리고 있는지 확인하십시오. (센서 기능 있는 경우)
3.밴드가 투입이 잘 되지 않는다.	*밴드가 많이 휘어 있지 않은가 확인하십시오. *밴드 보관함에 가이드가 동작 되는지 확인 하십시오.(이물질 제거)
4.결속이 강하게 묶이 지 않는다.	*텐션 볼륨이 soft로 되어 있는지 확인하십시오. *텐션 디바이스가 상하 작동이 되는지 확인하십시오. *롤러 부분을 메칠 알코올로 세척하여 주십시오.
5.밴드가 장착 되지 않 는다.	*밴드가 휘어 있지 않은가 확인하십시오. *reset 버튼을 눌러 초기화 상태로 만들어 주십시오. *슬라이드 및 피드 슬라이드 이물질 제거, 밴드가 레일을 돌았을 때 피드 슬라이드에 있는 공이핀의 유동을 확인 하십시오.
6.피드와 reset이 동작 하지 않을 때	*ms6, ms4 스위치를 점검
7.밴드가 레일에 완전 히 장착 되지 않고 중간에 멈출 때	*릴대 뭉치 점검 (릴대 뭉치가 회전이 잘 되는지 확인하십시오.) *밴드 점검

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

서울 특별시 성동구 성수1가 2동 7-8

TEL:02)468-3255  FAX:02)468-2577

홈페이지: www.yulimpnb.com

6.청소 및 유지 보수

*아이들 롤러 및 메인 롤러 세척

스냅링을 분리한 후 아이들 롤러 분리 하신 다음 세척제(메칠     알코올)를 사용하여 밴드 찌꺼기를 제거하여 주십시오.

*슬라이드 및 히터 세척

슬라이드 및 히터를 분리 한 후에 밴드 찌꺼기를 세척 하십시오.

이 때 히터가 뜨거 울 수 있으니 주의 하십시오.

*팬부분도 청소를 해 주십시오.(연기가 많이 나올 때)

주의: 기계를 수리하거나 세척 시에는 화상, 전기적 충격, 기계적 충격에 주의 하십시오.

유지 보수

*직사광선이나 비가 오는 곳은 피해 주십시오.

*환기가 안 되는 곳은 피해 주십시오.

*바닥이 수평이 안 되는 장소는 피해 주십시오.

*전원 플러그를 실내의 전용 콘센트에 접속하여 주십시오.

*전원 전압이 맞는지 확인하여 주십시오.

*주기적으로 청소를 해 주십시오.

기계에 이상이 있어 조치를 하여도 안 될 경우에는 구매점이나 본사로 다음 사항들을 연락하여 주십시오.

1.고장 상태   2.기종명   3.제조번호   4.구입 년 월 일

TEL:031) 734-2868   FAX: 031) 734-2869

E-Mail : bindtec@naver.com

보     증

(주)바인텍은 사용자가 제품을 구입한 날로부터 결속기의 재질 및 작업상의 하자가 있을시 아래의 보증조건에 따라서 12개월간 이러한 보증의 조건하에서 부품의 수리 및 교체를 해드립니다.

보증에 따른 서비스를 받기 위해서는 구입자는 구입 날짜를 확인 할 수 있는 구입 영수증 또는 기타 증빙자료를 제출하여야 합니다.

보증조건

정상적인 사용 및 합리적인 취급을 전제로 사용자의 메뉴얼 및 설치 지침에 따라서 제품을 사용 하였을 때에만 제품의 보증을 하여 줍니다.

유료 서비스

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

*소비자 과실로 고장인 경우

-소비자 취급 부주의 또는 함부로 개조 및 수리를 하여 고장       발생시

-(주)바인텍에서 미지정한 부품 사용으로 고장 발생시

-천재지변에 의한 고장 발생시나 소모품의 수명이 다한 경우

모델		적용밴드
구입년월일		serial no
구입처

경기도 성남시 중원구 사기막골로 177,1011호

TEL : 031-734-2868 FAX : 031-734-2869

E-mail : bindtec@naver.com  http://www.bindtec.kr